# Příloha č. 5 ZD - Minimální technické podmínky

Veškeré prvky jsou svým zpracováním a použitými materiály vhodné pro vysokou zátěž – kancelářské použití

Všechny čalounické textilie splňují minimálně následující kvalitativní podmínky:

* odolnost vůči otěru dle testu Martindale min 50 000 cyklů
* nešpinivá úprava

Minimální nosnost sedacího nábytku je 150 kg

Židle pro trvalou práci musí splňovat požadavky dle evropské normy EN 1335-1

Pokud není specifikováno jinak, veškeré dřevěné prvky / dýhované prvky / lamina v dřevodekoru apod. provedeny v odstínu/dekoru přírodního dubu

LTD pracovní desky v provedení dřevodekor (přírodní dub) v kvalitě technicky srovnatelné s referenčním výrobkem Egger Hamilton H3303 ST10

Všechny LTD prvky v provedení s ABS hranou

Všechny skříně v provedení s korpusem z LTD desky, včetně zad provedených z LTD. Záda ze sololitu apod. nejsou akceptovatelná.

Skříně 704 a 705 provedeny s hladkými zády (pohledové provedení zad)

Část 7OH skříní bude vložena do stavebně připravených nik výšky 2560 mm. Pokud bude mezera mezi horní hranou skříně a nikou větší než 15 mm, bude součástí dodávky skříně i dodatečné truhlářské zalištování (bílé lamino) viz nákresy u konkrétních položek

*Pozn. Rozměry softseatingových prvků uvedené v příloze č. 8 ZD jsou orientační.*