**Příloha č. 2 –- Podrobná specifikace díla**

**Dílo**

1. Předmětem plnění je oprava mostu X 696..1,2, Chilská, Chodov - Šeberov..1,2 v Praze 11, a to podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), zpracované společností PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

V rámci údržbových prací bude provedena oprava říms výměnou včetně příslušenství, izolace, zábradlí, odvodňovačů a dalších částí mostního objektu dle PD.

1. Součástí předmětu plnění je:

- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení

- zajištění ohlášení stavby – ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započetím

 stavby)

- projednání vydání DIR a realizace DIO

- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických

 zdrojů

- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které

 mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu (mostní prohlídka bude

 vložená do systému BMS)

- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, pokud se mění

 parametry stavby

- zaměření skutečného provedení stavby

- dodání projektu ve stupni RDS a DSPS v papírové i elektronické podobě

- dodání veškerých technologických postupu (TP), kontrolních a zkušebních plánů

 (KZP) a všech dokladů stavby

- dodání Referenčního listu

- zajištění umístění informačních tabulí MHMP dle přiloženého manuálu doplněných o

 QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz

- týdně aktualizovaný popis stavby a jejího průběhu umístěný na www.tsk-praha.cz,

- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní před zahájením prací,

- zajištění umístění informačních tabulí o omezení provozu dle přiloženého vzoru.